（様式第1号）

令和　　　年　　　月　　　日

三　好　市　長　　　　様

（自署）

設置申請者　　住　所

　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　印

住宅設置用公共浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書の適用願い

私の住宅については、使用状況が以下のとおりであるので、浄化槽の使用人員が『建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準（ＪＩＳ　Ａ　3302－2000）』の建築物用途別処理対象人員算定基準の表による算定では、明らかに実情に添わないため、同算定基準ただし書の適用をお願いします。

　なお、この願書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。

記

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| １ | 設置場所 | 徳島県三好市 |
| ２ | 住宅の延床面積 | 　　　　　　　　　　　　　㎡ |
| ３ | 既存浄化槽の有無 | 有　（　　　人槽） ・　　無 |
| ４ | 居住人員 | 実居住人員　　※1 |  人 |
| 予定居住人員　※2 |  人 |
| ５ | 浄化槽に使用する水の状況 | １．水道水　２．渓流水　３．井戸水 |
| ６ | 水道水の年間最大使用量　　　　　※3 | 　　　 　　　　　　㎥／日 |
| ７ | 水道水以外の年間最大使用量　　　※4 | ㎥／日 |
| ８ | 予測水使用量　※5 | ㎥／日 |

（裏）

※１　現在、浄化槽を設置する住宅に居住している人員数を記載してください。

※２　子供の出生や近い将来転入等により世帯人員が増加する予定がある場合は，その人員数を含めた人員数を記載してください。また，世帯人員が増加する予定がない場合は，実居住人員欄のみ記載してください。

※３　浄化槽用水に水道水を使用する場合は、最近１年間の水道使用量を明らかにする資料の内、最も使用量の多い期間の使用量を１日あたりに換算して求めた値を記載してください。なお、対象数値が不明な場合は、三好市環境課までご連絡ください。

※４ 浄化槽用水に水道水以外の渓流水や伏流水、井戸水等を使用する場合は、家庭から排出される1人1日あたりの生活排水排出量が約0.2㎥とされていることから、その数値を参考値（0.2㎥／日）として、参考値に使用人員数を乗じた数値を記載してください。

**（例1）2人世帯で居住者に変動ない場合**

　　　　**1人1日あたり水排出量＝0.20㎥／日×　2人＝0.40㎥／日**

**（例2）2人世帯で6ヵ月後に居住者が1人増える場合**

**1人1日あたり水排出量＝0.20㎥／日×　3人＝0.60㎥／日**

※５ 予測水使用量

・水道のみ使用している場合の予測水道使用量（㎥／日）

 ＝　年間最大水道使用量実績（㎥／日）／実居住人員×予定居住人員

**（例3）2人世帯で居住者に変動ない場合**

　　　　**予測水使用量（㎥／日）＝0.48㎥／日／2人×2人＝0.48㎥／日**

**（例4）2人世帯で6ヵ月後に居住者が1人増える場合**

**予測水使用量（㎥／日）＝0.48㎥／日／2人×3人＝0.72㎥／日**

・渓流水、伏流水、井戸水等を使用している場合の予測水使用量（㎥／日）

 ＝　水道水以外の年間最大使用量（㎥／日）

**（例5）水道水以外の年間最大使用量＝0.40㎥／日**

**↓**

**予測水使用量＝0.40㎥／日**